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HYG-500KNH卧式拉力机试验机
用途和特点：
[image: 产品70]1．试验机适用于各种试样试验，特别适合于长度长的试样。常见试验类型：绝缘绳、钢丝绳、链条、吊装带、电力电缆、导地线、安全绳及电力金具的拉力和破坏试验。
2．本试验机为船体型卧式拉力机，全密封结构安全可靠。
3．试验机采用计算机控制、电液伺服加载，手动快进调节模式，操作灵活，控制精准稳定。
4．试验机采用全方位安全防护，安全可靠，具有电动防护盖和手动双层滑动防护盖可选。拉力机移动端电动或手动驱动，柱销定位，结构紧凑、操作简单。
5．采用液压伺服调节技术，低功耗、低噪音、低发热，具有软限位保护、过载保护功能，具备了高效试验性能。
[image: 产品71]6．本机采用计算机控制，电液伺服驱动，液压缸加载，精密负荷传感器信号测量力值，精密位移传感器测量位移。具有加载平稳、测量准确，控制响应迅速快，可实现负荷控制和位移（速度）控制。
7．主机采用15英吋彩色液晶显示，触控屏具有友好人机界面，试验方案参数随意编程设定，能方便、准确地实现负荷、位移等数字标定和检定，具有满载保护及位置保护，试验数据能任意存取并可实现数据和曲线的再分析，测试方法可编程，并能存储或读取，并打印出试验报告和曲线。
8．设备具备试品扫码功能，及试验人员登录功能。
9．试验机具有网络接口，通过接口连接至云平台，纳入试验管理系统，随时与云平台进行数据通讯。
10．主控台显示主机具有视角调节功能，满足不同环境条件需求。
11、配置附加20kN拉力传感器，精确测量低量程试品。
主要技术性能指标
型    号 ：HYG-26WLC-500
主机结构形式：	船体式
准确度等级：	1级
最大试验力：	500kN
传感器量程：500kN
附加传感器量程：20kN
试验力测量范围：1%～100%F.S.
试验力示值准确度：±1%
调整间距：	300mm
锁定方式	：手动穿销
移动梁移动方式：手动（电动）
加载行程范围：1500mm
加载方式	：液压伺服控制加载
最大有效试验长度：16.5m
试验机中心距机体底面高	：0.45m
工作电源	：AC380V、 3kW
  外形尺寸：20040×1480×1200（mm）
  主机重量：5000kg
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	序号
	用途
	名称、
	参数
	数量
	图片

	1
	小量程扩展
	辅助拉力传感器
	量程：20kN
示值准确度：±1%
	1
	[image: 产品73]

	2
	绝缘绳静拉力
	绝缘绳测试夹具
	6倍测试长度长度
	1
	[image: 产品74]

	3
	软梯静拉力测试
	软梯测试（三连板）
	10kN
	1
	[image: 产品75]

	4
	
	梯档测试夹具
	5kN宽50mm圆弧口
	1
	[image: 产品76]

	5
	紧线器拉力测试
	紧线器夹具
	240mm2
	1
	

	6
	滑车拉力测试
	滑车夹具（绳套）
	20kNφ20mm
	1
	[image: 产品77]

	7
	连接
	卸扣
	2T
	3
	

	8
	连接
	卸扣
	10T
	1
	

















HYG-26WLX    数控导线夹持装置

功能特点：
1 . 适用于钢芯铝绞线、铝绞线、铝合金绞线，架空绝缘电缆等拉断力试验时无损夹持。
2 . 本装置可以替代传统浇注法绞线拉断力破坏试验，具有自动夹紧目标、自动跟随夹紧等功能。
[image: 1c9bce9ce6f1a9889e1c12e82680727]3 . 采用电动伺服液压控制系统加载和卸载。
4 . 配置多种楔形芯块，实现夹持各种规格的绞线。
5 . 具有手动夹紧和自动加紧的功能，方便操作。
6 . 系统集成化程度高，操作便捷，有效减少产品占地面积。

设备配置：

一套两台安装于卧式拉力机两侧。

技术参数：

	主机尺寸
	945x350x705 (可定制)mm
	夹持直径范围
	Ø4~Ø32mm

	主机电源
	AC220V 400W 50Hz
	夹持长度
	450mm

	主机框架
	框架式
	夹持推力
	100kN

	




	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	

	
	
	
	


	序号
	设备型号名称
	性能参数
	照片
	代理价
（万元）

	
	船型卧式拉力机
	型 号	HYG-26WC-500
1．试验机适用于各种试样试验，特别适合于长度长的试样。常见试验类型：绝缘绳、钢丝绳、链条、吊装带、电力电缆、导地线、安全绳及电力金具的拉力和破坏试验。
2．本试验机为船体型卧式拉力机，全密封结构安全可靠。
3．试验机采用计算机控制，手动快进调节模式，操作灵活，控制精准稳定。
4．试验机采用全方位安全防护，安全可靠，具有电动防护盖和手动双层滑动防护盖可选。拉力机移动端手动驱动，柱销定位，结构紧凑、操作简单。
5．采用液压伺服调节技术，低功耗、低噪音、低发热，具有软限位保护、过载保护功能，具备了高效试验性能。
6．本机采用精密负荷传感器信号测量力值，精密位移传感器测量位移。具有加载平稳、测量准确，控制响应迅速快，可实现负荷控制和位移（速度）控制。
7．主机采用15英吋彩色液晶显示，触控屏具有友好人机界面，试验方案参数随意编程设定，能方便、准确地实现负荷、位移等数字标定和检定，具有满载保护及位置保护，试验数据能任意存取并可实现数据和曲线的再分析，测试方法可编程，并能存储或读取，并打印出试验报告和曲线。
8．设备具备试品扫码功能，及试验人员登录功能。
9．试验机具有网络接口，通过接口连接至云平台，纳入试验管理系统，随时与云平台进行数据通讯。
10．主控台显示主机具有视角调节功能，满足不同环境条件需求。
11、配置附加20kN拉力传感器，精确测量低量程试品。
主要技术参数：
1. 准确度等级： 1级
2. 最大试验力： 500kN
3. 试验力测量范围：1%～100%F.S.
4. 试验力示值准确度：±1%、
5. 尾车移动：手动
6. 调整间距： 	300mm
7. 加载行程范围：1000-1500（mm）
8. 加载方式：液压伺服控制加载
9. 试验机架尺寸：12*1.4*0.8（m） 	
10. 最大有效试验长度：9（m）
	


[image: e9c17d2bffe4029eff695c4b9a34a1d]
[image: 产品71]


	24.5

	1.1
	辅助拉力传感器
	量程：20kN
示值准确度：±1%
	[image: 产品73]
	0.9

	1.2
	测试夹具
	绝缘绳测试夹具：1套
软梯测试（三连板）：1套
梯凳测试夹具： 1件
滑车夹具（绳套）：1件
紧线器夹具：1件
卸扣2吨： 3套
卸扣10吨： 1套
网套夹具：2只
	[image: ][image: ][image: 产品75][image: 产品77]
	0.85

	1.3
	数控导线夹持装置
	型号：HYG-26WYX-200
电缆直径：Φ4-φ32
试验力：200kN
(一套2件）
	[image: 369f4018d7d2c5ee2744d47c713c45d]
	12.5

	1.4
	
	木箱包装，运费，保险费
	
	1.2

	合计：大写叁拾玖万玖仟伍佰零拾零元整
	
	39.95

	以上报价含税，不含运费及现场安装培训，货期50个工作日。
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