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[bookmark: _Toc17226]1.产品概述
[bookmark: _Toc11974]1.1顶级配件
1300万像素工业数码相机：复杂工业场景下高清、细腻成像
140个MEMS 数字麦克风：声学检测超灵敏、成像细节超丰富
384★288全球顶级探测器：高清成像、精准测温、稳定工作
5吋IPSLCD触摸显示屏：超清大屏，抵抗屏幕老化、耐受物理冲击
二合一轻便设计：整机重量＜1.5kg
[bookmark: _Toc3739]1.2多维度分析的 MiX 模式
声热成像仪的 MiX 模式，是结合现场实际而推出的全新诊断方法。检测过程中，声热成像仪的 5 英寸 LCD 屏幕上同时显示实时热像和声像画面。
MiX 模式下，被测设备的热分布和声纹信息同时出现，从多个维度获取设备的故障特征，从而实现针对设备全面且准确的隐患分析，提升巡检效率和质量
[image: ]
巡检过程中，您可以通过收藏功能将疑似问题图片进行标注，可以在任何时间一键提取收藏图片，利用本机分析功能完成分析


[bookmark: _Toc6963]2.高品质成像
智能对焦系统
丰富实用的对焦方式：对比度对焦、激光对焦、全自动对焦、触控对焦
瞬时对焦：快速且精准的对焦体验
[image: ]
图像细节增强
丰富成像细节，增强红外图像辨识度
开启前                                          开启后

高温差均衡成像
清晰显示高温差下各被测设备的温度梯度
开启前                                          开启后

魔术棒
Al 自动识别特征目标，快速添加与目标形状匹配的不规则测量工具
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3. [bookmark: _Toc30802]实用功能
实用的激光器
激光指示、激光对焦、激光测距、特征面积计算
丰富的图片备注
语音、文本、扫码、收藏
多种数据传输方式
SD 卡、USB、FTP、WiFi、4G、蓝牙、HDMI
数据分析
强大的本机分析能力 ( 热像图、全辐射视频、声像图 )
[image: ][image: ]

4. [bookmark: _Toc687]专业的分析软件
[bookmark: _GoBack]可直接连接MiX实时操控红外热像画面
热像、声像数据都可分析
快速批量生成专业报告
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[bookmark: _Toc11275][bookmark: _Toc16158]5.技术参数
	功能参数
	336Mixμ

	一体化设计
	专业的红外热像仪和专业的声像仪一体化，非外接插件形式，牢固可靠。

	热像基本参数

	红外分辨率
	384*288μ

	超像素（SR）
	增强至768*576μ

	探测器类型
	非制冷型红外焦平面探测器

	热灵敏度（NETD）
	<40mK@30℃

	像素间距
	17μmμ

	响应波段
	7~14μmμ

	图像帧频
	60Hz

	视场角（FOV）
	25°*19°

	空间分辨率（IFOV）
	1.14mrad

	最小成像距离
	0.1m

	焦距
	15mm

	对焦方式
	自动对焦、手动对焦

	镜头识别
	自动识别

	选配镜头
	广角、长焦、超长焦、红外气体检测等镜头（详细镜头性能及配置请咨询FOTRIC工程师）

	声像基本参数

	麦克风通道
	140个 MEMS 数字麦克风

	声像视场角（FOV）
	66°*52°

	测量声压范围
	10kHz：6~120dB SPL
15kHz：3~120dB SPL
20kHz：7~120dB SPL
25kHz：13~120dB SPL
30kHz：4~120dB SPL
35kHz：2~120dB SPL
40kHz：2~120dB SPL
45kHz：2~120dB SPL
50kHz：5~120dB SPL
55kHz：2~120dB SPL
60kHz：3~120dB SPL
65kHz：2~120dB SPL
70kHz：8~120dB SPL
75kHz：7~120dB SPL

	声音采样率
	200kHz

	声学测点数
	25Hzμ

	工作距离
	0.3~100mμ

	热像测温分析

	测温范围
	-20~700℃μ

	测温量程
	-20~120℃,0~700℃ 智能量程

	温度扩展
	支持-1550℃温度扩展

	测温精度
	±2℃或2%，取大值

	测温点
	12μ

	测温线
	12μ

	测温框
	12μ

	线温分布
	支持线温度分布图查看

	区域报警
	支持检测区域最高点、最低点的高温、低温报警。

	本地分析
	设备可直接分析图像质量。

	分析软件
	AnalysIR-专业热像分析软件。

	温度分析

	定频分析
	2~100kHz。

	定点温度
	2u。

	温度值
	2u。

	检测模式
	泄漏模式：本机显示PRO，另两台显示TFT（50/60Hz）。

	声像采集
	采用高速数据采集卡，实时采集分析热场声音。

	本机分析
	AnalysIR-专业热像分析软件。

	运行软件
	自动识别并加载。

	性能评估
	自动诊断拍摄距离、焦距匹配、光圈（电量）放电等故障类型。

	智能诊断

	温度显示
	5~95℃，1280*720℃像素，采用大屏幕低温型IPS-LCD 触摸显示屏。

	热像图显示
	在红外图像、热敏图像模式下，热像图与声音图像同时显示。

	MIX模式
	红外图像，可以观察到（1-DEF），雪崩，可见光。

	图像模式
	支持16种色调板：铁红（Iron）、次红（Grey）、10种铁红（Iron）、彩虹（Rainbow）、10种次红（Grey）、10种铁红（Iron）、次红（Grey）、10种铁红（Iron）、10种次红（Grey）、海蓝（Blue）、橙色（GlowYellow）、亮白（White）、10种中性绿（MedGreen）、透明（Prism）、10种医学（Medical10）、支持多种皮肤热成像功能。

	伪彩板
	支持真彩色、过渡之间、温度之后和温度之前伪彩色转换。

	颜色报警
	特殊标记自动跟踪测温区域内的最高温点和最低温点。

	高灵敏度
	1~12倍温度范围。

	数据采集
	1~12 倍连续变焦

	声音图像显示

	声音模式
	单音源、多音源、全音。

	颜色板
	支持3种颜色板：红蓝（Red-Blue）、红绿（Iron）、灰白（Grey）；支持调节透明度。

	声压级指示
	特殊标记自动扫描最大声压。

	视频帧率
	1~8倍速调整。

	数据相机
	热像：1300万像素，工业级数码相机；声像：1300万像素，工业级数码相机。

	图片格式
	.jpg（原始图，兼容多种格式）、.jpg（普通图）、.jpg（可见光图）。

	视频格式
	.mpeg（mmsf，全编辑视频）、.mp4。

	扫描功能
	可以扫描二维和条形码并可对文件备注和签名。

	用户备注
	支持查看、编辑、删除、修改等。

	主机序列号
	支持查看、编辑、删除已拍摄的图片和视频文件。

	数据连接
	支持有线式4G移动网络。

	网络参数
	支持2.4GHz或5GHz频段，支持802.11a/b/g/n/ac。

	WIFI连接
	BT4.2+LE，可外接蓝牙耳机。

	蓝牙连接
	USB2.0。

	USB接口
	Micro-USB-C型接口，符合USB3.0-2.0规范。

	HDMI接口
	Micro-HDMI-M型，符合HDMI1.4规范，支持10/60Hz传输1080P图像优化。

	FPT快传
	通过WiFi网络或设备间WiFi热点进行快速传输。热敏通过FTP访问本地内存数据。

	基础功能

	软件和固件升级
	支持OTA远程升级和U盘本地升级

	智能看门狗
	支持对比度对象、激光对象、运动对象、触控对象的智能看门狗系统

	TurboFocus极速对焦
	激光指示：等级：2级；波长：635nm；功率：≤1mW
激光宽度：0.1~50m；精度：≤0.01秒/2毫米

	激光测距
	支持对比度测量、面积测量、体积测量

	区域特征测量
	通过触发物体识别和声音传感器检测入侵警情

	耳机
	支持北斗/GPS/GLONASS定位功能，位置信息可保存至手机，断电不丢失，声音可通过线缆输出

	地理位置
	支持360°水平旋转，可设置虚拟子母机，方位信息可显示

	镭射对叶
	支持-360°水平旋转，可设置虚拟子母机，方位信息可显示

	LED频闪灯
	支持手电筒照明和闪光灯模式

	特色功能

	鹰眼3.0（MagicThermal）
	AI热到目标特征区域，并可设置测温范围（默认目标特征区域测温），选择测量区域，保存测温结果，至热成像中，具备温度下限和上限报警功能，支持PC端分析软件编辑。

	热敏纸
	支持PDM。

	绝缘子识别
	AI热到绝缘子，自动在绝缘子边缘增加测温点，同时用虚线框（包含绝缘子本⾝测点）选择绝缘子串，保存测温点和测温值信息至热成像中，则测温点不冲击本体绝缘，支持PC端分析软件编辑。

	高级功能

	电池类型
	7.4V，3500mAh 可充电锂电池，可现场更换

	充电方式
	支持专用充电器，支持DC-12V直充

	充电时间
	2.5小时左右30分钟-2小时。

	节能管理
	自动关机、手动关机

	外壳材料
	支持使用DC-12V外接主机供电

	可靠性认证

	安全标准
	GB/T4793.1/EN61010-1

	电气安全性
	GB/T18268.1/EN/IEC61326-1

	防爆等级
	IP64（GB/T4208/IEC60529）

	抗干扰
	25g（GB/T2423.5/IEC60068-2-27）

	抗振动
	2g（GB/T2423.10/IEC60068-2-6）

	RoHS指令
	符合。

	物理参数

	工作温度
	-20~50℃。

	存储温度
	-40~70℃，不带电池。

	相对湿度
	≤95%RH。

	尺寸
	354mm*141mm*123mm。

	重量
	1.3kg（不含镜头）。

	电池容量
	150g。

	外壳材质
	硬胶：PC-ABS，软胶：TPE，按键金，铝合金。

	安装方式
	支持UNC-1/4-20接口连接三脚架。

	保养和维护

	保修期
	整机1年。

	建议的校准周期
	热像仪正常工作情况下1年。

	支持语言

	支持语言
	简体中文、繁体中文、英语、西班牙语、韩语、德语、葡萄牙语、意大利语

	产品标配

	标准配置
	声热成像仪主机、镜头、镜头盖、可充电锂电池3块、座充、电源适配器、USB-Type-C至USB接口线缆、MicroHDMI接口至HDMI接口线缆、128G SD卡、SD卡读卡器、附件袋（手腕带、2个手腕带固定架、2个M4*8螺钉、挂绳、内六角扳手、取卡针）、资料袋（说明书、标定证书、用户手册）、便携软包、硬质便携箱。
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